|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **功能需求** | **报价** |
| 1 | 脑室镜单极电凝 | 1 | 个 | 直径1.7mm，工作部分长度≥300mm。 |  |
| 2 | 颅底内镜手术双极电凝 | 1 | 个 | 细齿，末端1mm，末端45°弯曲，垂直闭合，工作部分长度≥200mm。 |  |
| 3 | 钳芯 | 1 | 个 | 钳芯，用于抓钳。 |  |
| 4 | 钳芯 | 1 | 个 | 宽钳头上弯，直径2 mm，工作部分长度≥200mm。 |  |
| 5 | 钳芯 | 1 | 个 | 精细，上弯45°，尺寸3mm,长≥200mm。 |  |
| 6 | 0°镜 | 2 | 个 | 直视式内镜 广角，直径 4 mm，长 ≥18 cm。 |  |
| 7 | 30°镜 | 1 | 个 | 斜视镜 广角，直径 4 mm，长 ≥18 cm。 |  |
| 8 | 内镜光纤 | 1 | 个 | 纤维导光束，直型接头, 总长度230cm， 直径3.5mm。 |  |
| 9 | 伸缩刀 | 1 | 个 | 有套叠刨刀；组成：手柄，外管，小型刀，镰状刀样。 |  |
| 10 | 脑室剪刀 | 1 | 个 | 单开齿，尖头，2mm，单开齿，长≥30cm，组成：手柄，外管。 |  |
| 11 | 双头剥离子 | 1 | 个 | 双头，半锋利半钝形，有刻度，长≥ 26 cm。 |  |
| 12 | 咬切钳 | 1 | 个 | 上翘45 °，有效工作长度 ≥13cm。 |  |
| 13 | 反咬钳 | 1 | 个 | 上沿后切口，有效工作长度 10 cm. 切割时非常有力。 |  |
| 14 | 剪刀上弯 | 1 | 个 | 45°，外鞘360°可旋转。 |  |
| 15 | 剪刀右弯 | 1 | 个 | 有小手柄，有效工作长度 18 cm。 |  |
| 16 | 剪刀左弯 | 1 | 个 | 带小手柄，工作长度18cm。 |  |
| 总 价 |  |

**神经外科手术器械明细**